<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SKW71">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="SKW71">
<pin name="VDD1"/>
<pin name="GPIO23"/>
<pin name="GPIO19"/>
<pin name="GPIO22"/>
<pin name="GPIO21"/>
<pin name="GPIO20"/>
<pin name="GPIO18"/>
<pin name="USB+"/>
<pin name="USB-"/>
<pin name="GPIO27"/>
<pin name="GPIO26"/>
<pin name="RESET"/>
<pin name="JUMPSTART"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="VDD2"/>
<pin name="VDD3"/>
<pin name="GPIO17"/>
<pin name="GPIO1"/>
<pin name="UART_RX"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="GND3"/>
<pin name="WAN_RX+"/>
<pin name="WAN_RX-"/>
<pin name="WAN_TX+"/>
<pin name="WAN_TX-"/>
<pin name="LAN_RX+"/>
<pin name="LAN_RX-"/>
<pin name="LAN_TX+"/>
<pin name="LAN_TX-"/>
<pin name="GND4"/>
<pin name="2V01"/>
<pin name="2V02"/>
<pin name="GND5"/>
<pin name="MISO"/>
<pin name="CLK"/>
<pin name="MOSI"/>
<pin name="GPIO13"/>
<pin name="GPIO0"/>
<pin name="UART_TX"/>
<pin name="GND6"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="SKW71">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SKW71"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SKW71">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="2V01" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="2V02" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND4" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="GND5" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GND6" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO13" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO17" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO18" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO19" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO20" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO21" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO22" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO23" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO26" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO27" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="JUMPSTART" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="LAN_RX+" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="LAN_RX-" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="LAN_TX+" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="LAN_TX-" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="UART_RX" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="UART_TX" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="USB+" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="USB-" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD2" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD3" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="WAN_RX+" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="WAN_RX-" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="WAN_TX+" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="WAN_TX-" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
